- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr. | | |

|cap./subcap. | | Valoarea |

|deviz general| Cheltuieli pe categoria de lucrari | (exclusiv TVA) |

| | |----------------|

| | | lei |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 1 | 2 | 3 |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | 561018 FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA -CORP C-REP. HIDROIZOLATIE CSS+CORP D-ATELIER | |

| | 571018 FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PROD. SI TRANSPORT-REPARATII HIDROIZOLATIE-CT+ LABORAT | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.1.2 | Rezistenta | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.1.3 | Arhitectura | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.1.4 | Instalatii | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | TOTAL I | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | TOTAL II | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | Procurare | |

| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.5 | Dotari | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.6 | Active necorporale | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | TOTAL III | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | TOTAL IV | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

- 02 -

| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | Taxa pe valoarea adaugata | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| | TOTAL (inclusiv TVA) : | |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Executant Proiectant

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TI

MISOARA

Obiectivul: 0053 45320000 HIDROIZOLATII

Obiectul: 0001 45320000 HIDROIZOLATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 561028 **FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA -**

**CORP C-REP. HIDROIZOLATIE CSS+**

**CORP D-ATELIER**

Categoria de lucrari: 0200

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCE40B# MP. 200.000

DESFACERE HIDRO,TERMOIZ,LIP BITUM,

MASTIC,INCL STR PROT SI SUPORT LA

TERASE,PERETI VERT(EXCL TERMOIZ BCA/PL

VATA MIN)

Total manopera la UM: 1.70 ore.

001 7801248 %. 20.000

MAT MARUNT (CARPE,MATURI,ETC)

002 RPCXE01 MP. 200.000

AMORSAREA SUPRAFETELOR CU BITUM TOPIT

SAU TAIAT PENTRU APLICAREA IZOLATIEI

Total manopera la UM: 0.12 ore.

003 RPCXE02A MP. 200.000

HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE

CU UN STRAT CARTON BITUMINAT LIPIT CU

BITUM

Total manopera la UM: 0.60 ore.

ASIMILAT - HIDROIZOLATIE TERASA NECIRCULABILA CU MEMBRANA

BITUMINOASA

003 2600933 MP. -240.000

CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP

CA400 100CMX20M S 138

003 2600050 KG -680.000

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE

HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618

003 2100880 KG -70.000

FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539

561028 pag 2

=================================================================

003 2200575 M.C. -0.400

NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0

-3,0 MM

003 AUT4029 ORA -3.000

TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.

TRACTORUL) PINA LA 500L

003 7500572 MP. 240.000

MEMBRANA BITUMINOASA CU POLIESTER 3KG/mp

CU NISIP

SE VA PROCURA MEMBRANA BITUMINOASA 3 MM , ARMATURA

POLIESTER, SUPRAFATA INFERIOARA REALIZATA CU FILM DE

POLIETILENA, SUPRAFATA ACOPERITA CU NISIP FIN PENTRU LIPIRE

CU FLACARA POLIETILE

003 3270064 BUC. 1.000

CAP ARZATOR TIP N O 75, ACCESORII

MEMBRANE

003 7803049 %. 3.000

MAT MARUNT (PETROL,CARPE STERS,ETC)

004 RPCXE02B MP. 200.000

HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE

CU UN STRAT DE PINZA BITUMIN.INTRE 2

STRAT. BITUM

Total manopera la UM: 0.62 ore.

ASIMILAT - HIDROIZOLATIE TERASA NECIRCULABILA CU MEMBRANA

BITUMINOASA

004 2601212 MP. 224.000

@MEMBRANA HIDROIZOL PE POLIESTER FARO 4

KG/MP

SE VA PROCURA MEMBRANA BITUMINOASA 4,0KG/MP, ARMATURA

POLIESTER, SUPRAFATA INFERIOARA REALIZATA CU FILM DE

POLIETILENA , SUPRAFATA SUPERIOARA ACOPRITA CU ARDEZIE ,

PENTRU LIPIRE CU FLACARA

004 2600658 MP. -224.000

PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI

40 100CMX20M S1046

004 2600050 KG -680.000

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE

HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618

561028 pag 3

=================================================================

004 2100880 KG -70.000

FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539

004 2200575 M.C. -0.400

NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0

-3,0 MM

004 AUT4029 ORA -4.000

TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.

TRACTORUL) PINA LA 500L

004 3270064 BUC. 1.000

CAP ARZATOR TIP N O 75, ACCESORII

MEMBRANE

004 7803049 %. 3.000

MAT MARUNT (PETROL,CARPE STERS,ETC)

005 RPCE28B# BUC. 2.000

IZOLARE GURI SCURG.INTER/EXT.LA TERASE,

BALC.EXEC.CU TABLA PB 2STR PI 50,3STR.

BITUM TOPIT

Total manopera la UM: 3.20 ore.

005 2600713 MP. 2.000

PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI

50 100CMX20M S1046

005 2600036 KG -5.400

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE

HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

005 3666817 KG -7.500

TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 2 X 500

005 5904770 KG -0.120

ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30

005 2100880 KG -0.950

FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539

561028 pag 4

=================================================================

005 AUT4029 ORA -0.100

TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.

TRACTORUL) PINA LA 500L

005 3270065 BUC. 2.000

GURA DE SCURGERE TIP E D100 / ACCESORII

MEMBRANE BITUMINOASE

Gura de scurgere este un tub scurt cu diametrul exterior la

dimensiunea care permite introducerea fortata a acestuia in

interiorul coloanei de evacuare. Gura de scurgere este

obtinuta prin injectie din polietilena de inalta densitate

ign

005 7500572 MP. 2.000

MEMBRANA BITUMINOASA CU POLIESTER 3KG/mp

CU NISIP

005 7801255 %. 0.030

MAT MARUNT (ACID AZOTIC,CARPE,ETC)

006 RPCE27A# BUC. 3.000

PARAFRUNZAR DIAM.MEDIU 120 MM CONF.DIN

CARCASA.SUD.DIN SIRM.ZN D=4MM LA ACOP.SI

TERASE

Total manopera la UM: 0.20 ore.

ASIMILAT- MONTAT PARAFRUNZARE DIN FIBRE ELASTICE

006 3270066 BUC. 2.000

PARAFRUNZAR MEMBRANE BITUMINOASE

Parafrunzar ul este un gratar de forma sferica compus din

zece brate elastice care se strang la partea inferioara si

se introduc in gura de scurgere (indiferent de marimea

acesteia) asigurand fixarea parafrunzarului pe coloana de

evacua

006 7801254 %. 0.080

MAT MARUNT (CARBID,ELECTROZI,ETC)

007 RPCI42A# M 40.000

DEMONTARE JGHEABURI,BURLANE,GLAFURI,

SORTURI,ETC

Total manopera la UM: 0.14 ore.

008 RPCI22F# M 40.000

GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,

LAT DESF 50-100 CM,MONT.PE ZID CARAM/

BET,PE 1STR CART BIT

Total manopera la UM: 1.26 ore.

561028 pag 5

=================================================================

008 3642055 KG 128.800

TABLA ZINCATA S2028 0,40X 800X2000 OL34-

1N CAL.1

008 7801111 %. 1.200

MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).

009 TRB05A26 TONA 4.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 60M

Total manopera la UM: 4.15 ore.

010 TRA01A15P TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

011 TRA01A15 TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-SANATATE 5.2%

-RISC SI ACCID PROF 0.4%

-INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%

-FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

561028 pag 6

=================================================================

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TI

MISOARA

Obiectivul: 0053 45320000 HIDROIZOLATII

Obiectul: 0001 45320000 HIDROIZOLATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 571028 **FACULTATEA DE MANAGEMENT IN**

**PROD. SI TRANSPORT-REPARATII**

**HIDROIZOLATIE-CT+ LABORATOR**

**CORP B**

Categoria de lucrari: 0200

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCE40B# MP. 120.000

DESFACERE HIDRO,TERMOIZ,LIP BITUM,

MASTIC,INCL STR PROT SI SUPORT LA

TERASE,PERETI VERT(EXCL TERMOIZ BCA/PL

VATA MIN)

Total manopera la UM: 1.70 ore.

001 7801248 %. 12.000

MAT MARUNT (CARPE,MATURI,ETC)

002 RPCXE01 MP. 120.000

AMORSAREA SUPRAFETELOR CU BITUM TOPIT

SAU TAIAT PENTRU APLICAREA IZOLATIEI

Total manopera la UM: 0.12 ore.

003 RPCE02A# MP. 120.000

IZOL.HIDROF.LA FUNDATII PE SUP.ORIZ.<0,8

DIN 1 STRAT CART.BIT.INTRE DOUA STRAT.DE

MASTIC

Total manopera la UM: 0.30 ore.

ASIMILAT - HIDROIZOLATIE TERASA NECIRCULABILA CU MEMBRANA

BITUMINOASA

003 2600933 MP. -144.000

CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP

CA400 100CMX20M S 138

003 2600050 KG -408.000

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE

HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618

571028 pag 8

=================================================================

003 2100880 KG -120.350

FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539

003 2200575 M.C. -0.352

NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0

-3,0 MM

003 AUT4029 ORA -0.365

TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.

TRACTORUL) PINA LA 500L

003 7500572 MP. 144.000

MEMBRANA BITUMINOASA CU POLIESTER 3KG/mp

CU NISIP

SE VA PROCURA MEMBRANA BITUMINOASA 3 MM , ARMATURA

POLIESTER, SUPRAFATA INFERIOARA REALIZATA CU FILM DE

POLIETILENA, SUPRAFATA ACOPERITA CU NISIP FIN PENTRU LIPIRE

CU FLACARA

003 3270064 BUC. 1.000

CAP ARZATOR TIP N O 75, ACCESORII

MEMBRANE

003 7803049 %. 1.800

MAT MARUNT (PETROL,CARPE STERS,ETC)

004 RPCXE02B MP. 120.000

HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE

CU UN STRAT DE PINZA BITUMIN.INTRE 2

STRAT. BITUM

Total manopera la UM: 0.62 ore.

ASIMILAT - HIDROIZOLATIE TERASA NECIRCULABILA CU MEMBRANA

BITUMINOASA

004 2601212 MP. 134.400

@MEMBRANA HIDROIZOL PE POLIESTER FARO 4

KG/MP

SE VA PROCURA MEMBRANA BITUMINOASA 4,0KG/MP, ARMATURA

POLIESTER, SUPRAFATA INFERIOARA REALIZATA CU FILM DE

POLIETILENA , SUPRAFATA SUPERIOARA ACOPRITA CU ARDEZIE ,

PENTRU LIPIRE CU FLACARA

004 2600658 MP. -134.400

PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI

40 100CMX20M S1046

571028 pag 9

=================================================================

004 2600050 KG -408.000

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE

HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618

004 2100880 KG -42.000

FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539

004 2200575 M.C. -0.240

NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0

-3,0 MM

004 AUT4029 ORA -2.400

TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.

TRACTORUL) PINA LA 500L

004 3270064 BUC. 1.000

CAP ARZATOR TIP N O 75, ACCESORII

MEMBRANE

004 7803049 %. 1.800

MAT MARUNT (PETROL,CARPE STERS,ETC)

005 TRB05A26 TONA 2.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 60M

Total manopera la UM: 4.15 ore.

006 TRA01A15P TONA 1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

007 TRA01A15 TONA 1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

571028 pag 10

=================================================================

-CAS:

-SOMAJ:

-SANATATE 5.2%

-RISC SI ACCID PROF 0.4%

-INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%

-FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 561028 FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA -CORP C-REP. HIDROIZOLATIE CSS+CORP D-ATELIER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea meseriei |Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)| Procent |

|Crt.| |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100% |

| | | | | (2 x 3) | |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 1| 122 IZOLATOR HIDROFUG | 276.520 | | | |

| 2| 131 TINICHIGIU SANT. | 44.420 | | | |

| 3| 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ | 366.660 | | | |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| | T O T A L | 687.600 | RON | | |

| | | |------------|---------------------|--------------|

| | | | EURO | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag. 2

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 571028 FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PROD. SI TRANSPORT-REPARATII HIDROIZOLATIE-CT+ LABORATOR CORP B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea meseriei |Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)| Procent |

|Crt.| |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100% |

| | | | | (2 x 3) | |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 1| 122 IZOLATOR HIDROFUG | 123.600 | | | |

| 2| 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- | 213.500 | | | |

| | MONTAJ | | | | |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| | T O T A L | 337.100 | RON | | |

| | | |------------|---------------------|--------------|

| | | | EURO | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag. 3

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 561028 FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA -CORP C-REP. HIDROIZOLATIE CSS+CORP D-ATELIER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | (tone) |

| | | |in oferta | RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 1| 2005341 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI |KG | 0.60| | | | 0.001|

| | HEXAGAGONAL 40,0 X1,8 X1500 S | | | | | | |

| | 2542 | | | | | | |

| 2| 2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI|KG | 31.00| | | | 0.034|

| | DE HIDROIZOLATII TIP H 82/92 | | | | | | |

| | N6618 | | | | | | |

| 3| 2600713 PINZA BITUMATA FARA STRAT |MP. | 4.00| | | | 0.002|

| | ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046 | | | | | | |

| 4| 2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR |MP. | 40.00| | | | 0.078|

| | NISIP CA400 100CMX20M S 138 | | | | | | |

| 5| 2601212 @MEMBRANA HIDROIZOL PE POLIESTER |MP. | 224.00| | | | 0.896|

| | FARO 4 KG/MP | | | | | | |

| 6| 2950716 DIBLU DIN LEMN |BUC. | 80.00| | | | 0.004|

| 7| 3270064 CAP ARZATOR TIP N O 75, ACCESORII|BUC. | 2.00| | | | 0.000|

| | MEMBRANE | | | | | | |

| 8| 3270065 GURA DE SCURGERE TIP E D100 / |BUC. | 2.00| | | | 0.004|

| | ACCESORII MEMBRANE BITUMINOASE | | | | | | |

| 9| 3270066 PARAFRUNZAR MEMBRANE BITUMINOASE |BUC. | 2.00| | | | 0.000|

| 10| 3642055 TABLA ZINCATA S2028 0,40X |KG | 128.80| | | | 0.129|

| | 800X2000 OL34-1N CAL.1 | | | | | | |

| 11| 3700170 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD |KG | 0.60| | | | 0.001|

| | S908 2 X225 OL37-1N | | | | | | |

| 12| 3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S |KG | 0.11| | | | 0.000|

| | 889 | | | | | | |

| 13| 3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S |KG | 2.55| | | | 0.003|

| | 889 | | | | | | |

| 14| 5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60|KG | 2.00| | | | 0.002|

| | OL34 S 2111 | | | | | | |

| 15| 5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30 |KG | 3.20| | | | 0.003|

| 16| 5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA|KG | 0.15| | | | 0.000|

| | LP 30G | | | | | | |

| 17| 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S|L | 20.20| | | | 0.018|

| | 45 | | | | | | |

| 18| 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R |L | 46.00| | | | 0.042|

| | 75 NORMALA S 176 | | | | | | |

| 19| 6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 |KG | 329.20| | | | 0.362|

| | STAS 54 | | | | | | |

| 20| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI |M.C. | 10.00| | | | 10.000|

| | DRUMURI SI TERASAMENTE IN | | | | | | |

| | CISTERNE | | | | | | |

| 21| 7500572 MEMBRANA BITUMINOASA CU POLIESTER|MP. | 242.00| | | | 0.726|

| | 3KG/mp CU NISIP | | | | | | |

| 22| Diferenta pret materiale | | | | | | |

| | (material marunt) | | | | | | |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| | T O T A L | | |RON | | | 12.305|

| | | | |-------------|--------------|----------------|--------|

| | | | |EURO | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

pag. 3

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 571028 FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PROD. SI TRANSPORT-REPARATII HIDROIZOLATIE-CT+ LABORATOR CORP B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | (tone) |

| | | |in oferta | RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 1| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG | -36.35| | | | -0.036|

| 2| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 0.24| | | | 0.324|

| | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |

| 3| 2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI |M.C. | -0.35| | | | -0.475|

| | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |

| 4| 2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI|KG | 408.00| | | | 0.449|

| | DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 | | | | | | |

| | S7064 | | | | | | |

| 5| 2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI|KG | -389.40| | | | -0.428|

| | DE HIDROIZOLATII TIP H 82/92 | | | | | | |

| | N6618 | | | | | | |

| 6| 2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR |MP. | -9.60| | | | -0.019|

| | NISIP CA400 100CMX20M S 138 | | | | | | |

| 7| 2601212 @MEMBRANA HIDROIZOL PE POLIESTER |MP. | 134.40| | | | 0.538|

| | FARO 4 KG/MP | | | | | | |

| 8| 3270064 CAP ARZATOR TIP N O 75, ACCESORII|BUC. | 2.00| | | | 0.000|

| | MEMBRANE | | | | | | |

| 9| 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S|L | 12.00| | | | 0.011|

| | 45 | | | | | | |

| 10| 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R |L | 51.60| | | | 0.047|

| | 75 NORMALA S 176 | | | | | | |

| 11| 6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 |KG | 196.80| | | | 0.216|

| | STAS 54 | | | | | | |

| 12| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI |M.C. | 6.00| | | | 6.000|

| | DRUMURI SI TERASAMENTE IN | | | | | | |

| | CISTERNE | | | | | | |

| 13| 7500572 MEMBRANA BITUMINOASA CU POLIESTER|MP. | 144.00| | | | 0.432|

| | 3KG/mp CU NISIP | | | | | | |

| 14| Diferenta pret materiale | | | | | | |

| | (material marunt) | | | | | | |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| | T O T A L | | |RON | | | 7.059|

| | | | |-------------|--------------|----------------|--------|

| | | | |EURO | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

------------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 561028 FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA -CORP C-REP. HIDROIZOLATIE CSS+CORP D-ATELIER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|

|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |

| | |-----------------------------------------| tona | |

| | | tone | km. | ore de | | |

| | | transportate | parcursi | functionare | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 1. | Transport auto (total) din care,pe | 4.000 | | | | |

| | categorii | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| | 1.001 TRA01A15 | 2.000 | | | | |

| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |

| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |

| | CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | | | | | |

| | 15 KM. | | | | | |

| | 1.002 TRA01A15P | 2.000 | | | | |

| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |

| | PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | | |

| | AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 2. | Transport pe cale ferata (total) | | | | | |

| | din care,pe categorii | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| | T O T A L | 4.000 | | | RON | |

| | | | | | EURO | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag. 2

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

------------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 571028 FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PROD. SI TRANSPORT-REPARATII HIDROIZOLATIE-CT+ LABORATOR CORP B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|

|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |

| | |-----------------------------------------| tona | |

| | | tone | km. | ore de | | |

| | | transportate | parcursi | functionare | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 1. | Transport auto (total) din care,pe | 2.000 | | | | |

| | categorii | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| | 1.001 TRA01A15 | 1.000 | | | | |

| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |

| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |

| | CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | | | | | |

| | 15 KM. | | | | | |

| | 1.002 TRA01A15P | 1.000 | | | | |

| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |

| | PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | | |

| | AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 2. | Transport pe cale ferata (total) | | | | | |

| | din care,pe categorii | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| | T O T A L | 2.000 | | | RON | |

| | | | | | EURO | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

---------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 561028 FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA -CORP C-REP. HIDROIZOLATIE CSS+CORP D-ATELIER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|

|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |

| | | | ora functionare | (2 x 3) |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 1| 2401 TRANSFORMAT.SUDURA W.10-60 60 KVA 50 | 0.450 | | |

| | HZ(EXCL.CONS.EN.EL) | | | |

| 2| 4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. | 2.000 | | |

| | TRACTORUL) PINA LA 500L | | | |

| 3| 5702 AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) | 6.000 | | |

| | AUTO PE 5T | | | |

| 4| 6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF | 0.520 | | |

| 5| 6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE | 20.000 | | |

| | MAX=5,5M | | | |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | T O T A L | 28.970 | RON | |

| | | |-----------------------|-----------------------|

| | | | EURO | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag. 2

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

---------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarea: HIDROIZOLATII

Deviz: 571028 FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PROD. SI TRANSPORT-REPARATII HIDROIZOLATIE-CT+ LABORATOR CORP B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|

|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |

| | | | ora functionare | (2 x 3) |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 1| 4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. | 3.355 | | |

| | TRACTORUL) PINA LA 500L | | | |

| 2| 6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE | 12.000 | | |

| | MAX=5,5M | | | |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | T O T A L | 15.355 | RON | |

| | | |-----------------------|-----------------------|

| | | | EURO | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant