**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **Aparat de aer conditionat**

Proiect: CISI – Centru de invatare in stiinte ingineresti

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* | |
| **1. Aparat aer condiţionat – 3 bucati** | | *Marca / modelul produsului* | |
| **Specificaţii tehnice generale** | * aparatul sa functioneze cu agent frigorific ecologic R410 * filtru catechin * Clasa de energie (racire/incalzire) A++ / A + * Funcţiile : Timer / Autorestart / Dezgheţare inteligenta / Autodiagnoza / Turbo/Sleeo Mode/Protectie impotriva aerului rece la incalzire * Mod de functionare: Auto/ Racire / Incalzire / Ventilare / Dezumidificare * Consum redus de energie: SCOP 4, SEER 6.10 * Funcţie Racire/lncalzire * Capacitate de racire (Min/Nom/Max) (BTU/h) 2050/10920/12290 * Capacitate deincalzire (Min/Nom/Max) (BTU/h) 2050/11260/12970 * Debit de aer SH/H/M/L(m3/h) 550/500/430/300 * SEER/SCOP (W/W) 6.1 / 4.0 * Alimentare (Ph-V-Hz)- (1 Ph-220 V-240V-50Hz) * Putere electric incalzire (Min/Nom/Max) (w) - 120/1000/1500 * Putere electric racire (Min/Nom/Max) (w) - 120/995/1400 * Curent Nominal Racire (A): 4,4 * Curent Nominal Incalzire (A): 4,4 C * apacitate de dezumidificare (L/h): 1,4 * Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) Racire (°C) - 15 / + 43 * Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) Incalzire (°C) - 15 / + 24 | *Descriere generală* |  |
| Unitate interioara | Nivel de presiune acustica (dB/A) (SH/H/M/L) - 40/36/33/29  Nivel de putere acustica (dB/A) (SH/H/M/L) - 55/48/45/41  Dimensiune neta (LxlxA - mm) - 773x250x185  Greutate neta/bruta (kg) - 8,5/9,5 | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |  |
| Unitate Exterioar | Nivel de presiune acustica (dB/A) (SH/H/M/L) - 52  Nivel de putere acustica (dB/A) (SH/H/M/L) - 62  Dimensiune neta (LxlxA - mm) - 848x596x320  Greutate neta/bruta (kg) -31/3 4  Tevi conexiune gaz (mm) - 9,52  Tevi conexiune lichid (mm) - 6  Inalţime/lungime maxima de traseu (m) - 20/10 |  |  |
| Alte specificatii | Tensiune de alimentare (V/Hz) 220/50  Kit de instalare inclus montaj inclus  telecomanda afisaj LCD si programare on/off  aparatele sa fie inscriptionate cu marcajul CE |  |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)