**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziţia de **Sistem de supraveghere video**

Proiect: Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE),

Sub Proiect: CISI – Centru de învățare în științe inginerești

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Timişoara

Ofertant: ………………………………………………………….

**1**. **Oferta de preţ** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preţ unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:**Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinaţia finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificaţiile tehnice ale bunurilor):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Specificaţii tehnice solicitate** | | **B. Specificaţii tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* | |
| **1. Sistem de supraveghere video – 1 buc.** | | *Marca / modelul produsului* | |
| Cameră video, 4 buc. | -2 MegaPixel, Ultra Low Light, TURBO HD, IR, FullHD 1080 p rezoluție  1920x1080 pixeli, 25 fps;  - iluminator IR EXIR, cu optimizare IRCut Day/Night,  - funcții: STARLIGHT, UltraLowLight, True Wide Dynamic Range  - obiectiv min 2,5 mm, deschidere min 100 grade  - grad de protecție la intemperii IP67  - temperatura de utilizare  -300C… +550C |  |  |
| DVR, 1 buc. | - minim 4 canale TurboHD, UltraHD cu ieșire HDMI  - conectori: 1 RJ-45 10M/100M/1000M, AUDIO IN, 1 RS-485,  - ieșire video FullHD 1080p, 1920x1080 pixeli HDMI  - gestionează 1 HDD SATA, 3,5”, 2TB, cu care este echipat |  |  |
| Kituri de montaj și interconectare | Conectică, cabluri de montaj și infrastructura necesară constituirii sistemului de supraveghere cu elementele componente |  |  |
| Instalare și configurare | Sistemul de supraveghere video se va monta în centrul de învățare, compus din 2 săli și hol separator, în suprafață totală de 80 m2. |  |  |
| Garanție | 36 luni |  |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)